건축공사

공 종 별

검측체크리스트

※ 현장 여건에 맞게 수정해서 사용 하세요.

검측체크리스트 내용

번 호	공 종	세부 공종
1	토공사	되메우기ㆍ성토 작업
2	기초공사	SIP 파일
3		파일기초 항심보기
4		평판재하 시험
5		파일 직타 공법
6		기초철근
7	철근콘크리트공사	바닥 먹메김 공사
8		옹벽ㆍ슬라브 형틀 설치
9		벽 철근 설치
10		슬라브 철근 설치
11		층간 차음재 공사
12		콘크리트 타설
13		무근 콘크리트 타설 준비상태
14		서중콘크리트
15		한중콘크리트
16	철골공사	철골공사
17	조적공사	콘크리트벽돌 쌓기
18		블록 쌓기
19		적벽돌 치장 쌓기
20		석공사
21	창호 및 금속공사	AL창틀 및 철제문틀 설치
22		목재문틀 설치
23		AL창호
24		PL창호
25		유리 공사
26		창호공사,코킹 공사(외부창틀 둘래)
27		잡 철물 공사
28		발코니 난간설치
29	방수공사	도막방수
30		시트방수
31		액체방수
32	타일공사	바닥 및 벽 타일

번 호	공 종	세부 공종
33	수장공사	경량철골 천정틀
34		목조천정틀, 이중천정판, 몰딩설치
35		수장공사, 천정틀, 석고보드, 커텐박스 설치
36		칸막이 공사
37		바닥 공사
38		장판 깔기
39		온돌마루
40		마루널공사
41		도배공사
42		벽체 합지 공사
43	단열공사	드라이비트 토탈 시스템
44		단열재(esscoat) 뿜칠공사
45		단열재(암면50mm) 뿜칠공사
46	미장공사	기포콘크리트
47		내벽몰탈 바르기
48		온돌마루 미장
49		인조석 공사
50	지붕공사	아스팔트 싱글
51	도장공사	도장공사
52	조경공사	조경공사

토공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	토공사				위치 및 부위
세 부 공 종	되메우기ㆍ성토 작업				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 각 단면에 따른 적합한 토사재료의 사용여부
2. 각 다짐 층 두께의 적정여부
3. Pipe주위, 지하구조물 주위의 뒤채움 및 층별 다짐 이행여부
4. 되 메우기 하는 부분의 구조 체에 대한 방수상태 확인
5. 되 메우기, 성토용 흙은 기와조각, 나무 부스러기, 바위덩어리 등 이물질을 제거하였는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

기초공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철근콘크리트 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	기초철근				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 정착 길이 및 이음길이 확보 (인장:40d, 압축:25d)
2. 배근간격 및 수직, 수평상태 확인
3. 철근배근의 녹, 흙, 기름등 이물질은 없는가？
4. 철근 Bending상태 확인
5. 개구부 및 매립물 주위 보강철근 배근여부 확인
6. 철근배근의 대수 및 지름 확인
7. Spacer간격 및 크기는 적절한가？
8. 거푸집 설치 전 적합한 박리제 도포여부 확인
9. 설치된 형틀의 치수는 정확한가？
10. 옹벽부 기초저판 철근 보강의 처리는 적정한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	기초 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	SIP 파일				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 파일은 검수, 승인 되었는가？
2. 파일위치, 본수는 적정한가？
3. 파일 수직도 점검구 비치는 적합한가？
4. 시항타 위치선정, 지질조사 보고서 중 취약부 보완상태는？
5. 오거 직경의 적정성 여부
6. 충진 용 시멘트 페이스트 배합 비 적정성 여부
7. 파일의“ｍ”표시는 되어있는가？
8. 근입 깊이의 적정성 여부
9. 시멘트 페이스트 재 충진 실시여부
10. 위치이탈에 대한 보강타 실시여부
11. 깊이 박힌 파일의 기초보강 적합성 여부
12. 파일 캡 설치 및 기초와의 물림길이 확보
13. 파일 재하실험계획 수립여부
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	기초공사				위치 및 부위
세 부 공 종	파일기초 항심보기				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 기초저면 F. L은 확인 하였는가？
2. 파일위치는 도면과 일치하는가？
3. 가설 수평규준틀의 종ㆍ횡은 확인하였는가？
4. 동별 위치 및 인동거리는 확인하였는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	기초 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	평판재하 시험				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재하 판의 두께는 하중에 의해 변형하지 않도록 20㎜ 이상의 것을 사용하였는가？
2. 재하는 예상 설계하중의 2-3배를 단계적으로 하중을 가 하였는가？
3. 침하량 측정은 2개 이상의 Settlement Gauge를 사용하여 그 값의 평균치로 하였는가？
4. 침하량 측정은 Dial Gauge로 1/100㎜까지 측정 하였는가？
5. 재하 장비는 적정하게 사용 하였는가？
6. 하중의 접지 압은 재하 판 및 침하량 측정 장치의 지지 점에서 1m이상 이격설치 하였는가？
7. 시험위치는 시험부지에서 가장 불리한곳을 선정 하였는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	기초공사				위치 및 부위
세 부 공 종	파일 직타 공법				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 파일은 검수, 승인 되었는가？
2. 파일위치, 본수는 적정한가？
3. 파일 수직도 및 점검기구 비치는 적합한가？
4. 시항타 위치선정, 지질조사 보고서중 취약부에 대한 보완조치는？
5. 리바운드 측정기구 적합성 및 기록지 확인
6. 항타 순서는 적정 한가？
7. 파일에 “ｍ”표시는 되었나？
8. 두부 커팅 면 평탄성 확보 상태는？
9. 중파 또는 위치이탈에 대한 보강타 실시여부
10.깊이 박힌 파일의 기초보강 적합성
11. 파일 캡 설치 및 기초와의 강선여장확보
12. 파일 재하시험계획 수립여부
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

철근콘크리트공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철근콘크리트 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	바닥 먹메김 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 시공 기준 먹선의 정확성 확인(하부 층과 수직 수평)
2. 가로, 세로 기준 먹선의 직각 확인
3. 건물 전체 및 대각선의 직각 확인
4. 시공 기준먹선에서 각 지점별 먹선의 정확성 확인
5. 옹벽두께, 길이선, 모서리의 직각여부 확인
6. 각 Open 부위의 적정여부 확인
7. 먹 메김용 슬리브 설치의 적정여부
8. 콘크리트타설 중 중심선이탈 철근은 바로 잡았는가?
9. 바닥 레벨은 적정한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철근 콘크리트				위치 및 부위
세 부 공 종	옹벽ㆍ슬라브 형틀 설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 거푸집설치 전 적합한 박리제 도포여부 확인
2. 거푸집 형상은 도면과 적합여부 확인
3. 동바리의 지주간격 및 멍에ㆍ장선 설치상태 확인
4. 개구부 보강 및 취약부 보강, 수량 및 규격의 적정성 확인
5. 거푸집의 수직ㆍ수평상태, 층높이의 적정성 확보
6. Form Tie 및 Col Bend는 콘크리트 압력을 고려하여 하부에 조밀하게 설치되었는가？
7. Support를 세울 때 침하에 대한 고려여부
8. 보의 Span 이 클 때 Slab중앙부를 1/200 -1/500 정도 올려 시공 되었는가?
9. 거푸집 틈새가 벌어져 콘크리트 페이스트가 흘러나올 우려는 없는가？
10. 층고 3.6m이상일 때 수평 가새 설치여부
11. Slab 거푸집 중 Filler판 설치위치 및 시공확인
12. Slab 결로 방지용 단열재 설치확인
13. 철근, 거푸집 변형 바로잡기 확인
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철근 콘크리트 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	벽 철근 설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 정착 길이 및 이음길이확인
2. 배근간격 및 수직, 수평상태확인
3. 철근배근의 녹, 흙, 기름등 이물질은 없는가？
4. 철근 Bending 상태확인
5. 개구부 및 매입 물 주위 보강철근 배근여부
6. 철근배근의 대수 및 지름확인
7. Spacer간격 및 크기는 적절한가？ (별도 규정이 없을 때 수평철근 1.2ｍ간격, 수직철근 1.5m간격)
8. Hoop 및 Stirrup의 지름 및 간격 도면일치 여부
9. 상부 층과 하부 층(수직)간격이 다른 철근 조립시 적정위치 및 이음길이 확보여부 (별도 보강 없이 사용 허용간격 : D10 = 70㎜이하, D13 = 91㎜이하, D16 = 112㎜이하)
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철근 콘크리트 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	슬라브 철근 설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 정착 및 이음길이 확인
2. 배근 간격 및 수직, 수평상태 확인
3. 철근 배근의 녹, 흙, 기름등 이물질은 없는가？
4. 철근 Bending 상태확인
5. 개구부 및 매입물 주위 보강철근 배근여부
6. 철근배근의 대수 및 지름확인
7. Spacer간격 및 크기는 적절한가？
8. Slab 철근 Bent 위치의 적정성 여부확인
9. Top-Bar의 여장(15D)확인
10. 캐노피 보의 스트립 설치 및 주근의 Hook 상태 확인
11. 벽 수직근 간격이 바뀌는 층에서 수직 돌출근 설치 확인
12. Slab 매설재 설치위치 및 규격 적정성 확인
13. 공정 간섭에 의한 철근배근상태 흐트러짐 방지 및 보수대책
14. 철근 결속상태의 확인
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철근콘크리트 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	층간 차음재 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료는 승인, 검수되었는가？
2. 바탕면의 처리는 적정한가？(평활도, 균열누수 및 결함부, 오염물질 및 이물질 제거)
3. 벽체절연재(Joint Filler) 시공은 적합한가？
4. 접합부는 밀실하게 충진 되었는가？
5. 바닥 매설재 주위의 밀실시공은 되었는가？
6. 후속 공정에 대한 고려는 되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철근콘크리트 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	콘크리트 타설				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 배합보고서에 따라서 시험성적표, 골재의 입도시험, 온도보정에 관한 검사를 하였는가？
2. 콘크리트 혼합에서 현장타설이 끝날 때까지 장비계획, 배차간격 및 운반시간에 관한 검토는 하였는가？ (25℃미만 120분 이내, 25℃이상 90분 이내)
3. 지중보 타설시 지수판을 설치하였는가?
4. 타설 장소의 형틀, 배근, 청소상태는 점검 하였는가？
5. 타설 30분~1시간 전에 거푸집내부 물청소상태 확인
6. 현장 콘크리트시험(슬럼프, 공기량, 압축강도)은 규정대로 실시하고 품질관리표를 작성하고 있는가？
7. 타설 인원 및 진동기의 배치는 적절하며 작업자가 진동기의 사용방법을 정확히 알고 있는가？ (수직으로 사용하며, 간격 60cm이하)
8. 타설 후 현장주변의 콘크리트 잔재, 골재 등을 청소 하여 정리정돈 해두고 있는가？
9. 타설 후 24시간 이내에 보행하거나 5일간은 무거운 물건을 올려놓지는 않았는가？
10. 배부름현상 및 Cold Joint현상은 없는가？
11. 개구부의 타설 상태는 양호한가？
12. 양생은 제대로 실시하고 있는가？
13. 타설 후 표면정리 상태는 양호한가？
14. 현장상황에 맞추어 콘크리트 치기의 순서를 검토 하였나？
15. 이어 붓기 위치는 응력을 고려한 위치를 선택하여 수직 끊기로 하는가？
16. 캔들래버 보에서 이어 붓기를 하는 곳은 없는가？ (이어 붓기 불가)
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	콘크리트 공사(무근콘크리트) 단열공사(폴리스티렌 110mm) 금속공사(와이어메쉬 깔기)				위치 및 부위
세 부 공 종	무근 콘크리트 타설 준비상태				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 단열재 이음부 테이핑처리는 양호한가?
2. 파라펫 부위의 수직부에 단열재를 부착하였는가?
3. 와이어메쉬 규격과 연결부위 겹침은 적정한가？						별도 검측				별도 검측			콘크리트 타설시 설치예정
4. 누름 콘크리트 타설두께(상단라벨 표시)는 적합한가？
5. 콘크리트 표면 구배는 충분히 고려되었는가?
6. 양생계획은 수립되고 출입통제는 실시되는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	콘크리트 공사 금속공사				위치 및 부위
세 부 공 종	1)트랜치앵글 설치상태 2)와이어메쉬 설치상태 3)무근 콘크리트 타설 준비상태				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 전기실 배수바닥판 외곽부의 처리는 양호한가?
2. 트렌치 앵글의 규격, 폭, 래벨은 적정한가?
3. 와이어메쉬 규격과 연결부위 겹침은 적정한가？						별도 검측				별도 검측			콘크리트 타설시 설치예정
4. 누름 콘크리트 타설두께(상단래벨 표시)는 적합한가？
5. 콘크리트 표면 구배는 충분히 고려되었는가?
6. 양생계획은 수립되고 출입통제는 실시되는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철근콘크리트 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	서중콘크리트				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 타설시 기온의 변화 및 외기 조건에 따른 대책은 준비 되었는가？
2. 콘크리트표면이 급속하게 건조되지 않도록 보양시설 준비는 하였는가？
3. 타설 후 Slab위에서 24시간 작업금지 조치 여부
4. 수분증발과 온도상승억제를 위한 보양(PE필름, 부직포, 호스, 스프링클러 등)으로 습윤 상태유지는？
5. 타설 후 콘크리트 경화가 진행되지 않은 시점에서 갑작스런 건조로인한 균열의 즉시 탬핑 실시여부 확인
6. 기타 사항은 일반 콘크리트 Check List 참조
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철근콘크리트공사				위치 및 부위
세 부 공 종	한중콘크리트				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 타설시 기온의 변화 및 외기조건에 따른 대책은 준비 되었는가？
2. 타설 후 최초5일간 2℃이상 보존하며 양생(마대, 비닐, 부직포, 습윤 양생)은 제대로 하고 있는가？
3. 보온양생 또는 급열 양생을 하기위한 열풍기 및 난로가 준비 되었는가？
4. 보호막을 설치하고 열을 공급할 때 각 부위의 온도를 Check할 수 있는 자기온도기록계는 준비 되었는가
5. 철근, 거푸집 등에 빙설이 부착되지 않았는가？
6. 콘크리트표면 및 거푸집에 직접 바람이 불어 닥치지 않도록 적당한 보호막(비닐천막)이 설치되었는가？
7. 기존 콘크리트에 계속 타설할 경우 기존 콘크리트가 동결되었으면 이음부의 콘크리트에 적절한 조치를 취하였는가？
8. 기타사항은 일반 콘크리트 Check List 참조
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

철골공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	철골 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	철골 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 철골의 적재장소 및 보관 상태는 적절한가？
2. 사용 강재의 형상과 종류의 확인은 하였는가？
3. 볼트, 너트, 하이텐션 볼트너트의 규격 및 재질은 확인하였는가？(규격 증명서 확인)
4. 용접봉의 피복재가 박탈, 오손, 변질, 흡습, 심하게 녹슨 것은 없는가？
5. 결합부의 접촉면이 밀착되어 있는가？
6. 현장 앵커볼트의 매립위치 및 볼트 굵기는 정확한가？
7. 건립, 조립방법의 검토는 하였는가？
8. 기둥, 바닥의 마감방법 및 레벨은 정확한가？
9. 고장력 볼트 조임 검사는 검사기록을 작성유지 하는가？
10.방청에 대한 조치는 하였는가？
11. 용접시 녹, 기름, 슬래그 및 기타 오염부는 사전 제거 하였나？
12 현장 용접시 기후, 기온은 적당한가？
13. 현장 용접을 할 부분의 양측 각각200㎜부분은 공장 도장을 하지 않았는가？
14. 베이스 플레이트는 모르타르 채움 방법을 사용할 때 몰탈이 경화되기 전 진동, 충격을 주지 않았나?
15. 볼트시공 시 볼트구멍의 지름은 Ф16이하에서 +1㎜, Ф18-32에서 +1.5㎜, Ф32이상에서 2㎜의 여유치를 주었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

조적공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	조적 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	콘크리트벽돌 쌓기				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 먹매김은 적정하며 바탕처리 상태는？
2. 바탕청소는 깨끗하며, 벽돌나누기, 수평, 수직상태는?
3. 쌓기전 물 축임은 하였는가？
4. 줄눈(가로 세로10㎜) 빈틈없는 몰탈 충진 시공확인
5. 직교하는 부분 쌓기시에 켜 물림 또는 이음철물을 사용 하였는가？
6. 인방설치는 하였으며 문틀 좌우 20㎝이상 충분히 물렸는가？
7. 일일 쌓기 높이(1.2m-1.5m이하)는 확인 하였는가？
8. 배전반 및 부속배관 등 매설물 작업시 충격으로 인한 균열이 발생되는 곳은 없는가？
9. 단열재 이음부는 테이프로 접착하였는가？
10. 콘크리트 벽체와 접하는 부위는 긴결 철물(6단)을 설치하여 균열방지 대책을 강구하였는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	조적 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	블록 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 살이 두꺼운 쪽을 위로하여 시공 하였는가？
2. 보강블록 쌓기시 사춤콘크리트를 채우지 않고 시공한 것은 없는가？
3. 일일 쌓기 1.5m이하의 규준을 지키고 있는가？
4. 지하실 등의 2중벽 블록 쌓기에서 뒷면의 배수구는 깨끗한가？
5. 블록 메쉬는 3단마다 배치하였고, 이음은 한눈 이상 겹치는가？
6. 콘크리트 기둥에 접속되는 블록은 연결철물을 3단마다 설치하였나？
7. 블록 쌓기 전에 블록의 몰탈 접착 면은 물 축이기를 충분히 하였는가？
8. 치장줄눈의 상태는 미려한가?
9. 최상단의 스라브 접합부는 블록 절단하여 쌓은 후 몰탈로 밀실하게 마무리 하였는가?
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	조적 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	적벽돌 치장쌓기				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 먹매김은 적정하며 바탕처리 상태는？
2. 바탕청소는 깨끗하며, 벽돌나누기, 수평, 수직상태는?
3. 쌓기전 물 축임은 하였는가？
4. 줄눈(가로 세로10㎜) 빈틈없는 몰탈 충진 시공확인
5. 직교하는 부분 쌓기시에 켜 물림 또는 이음철물을 사용 하였는가？
6. 인방설치는 하였으며 문틀 좌우 20㎝이상 충분히 물렸는가？
7. 일일 쌓기 높이(1.2m-1.5m이하)는 확인 하였는가？
8. 배전반 및 부속배관 등 매설물 작업시 충격으로 인한 균열이 발생되는 곳은 없는가？
9. 단열재 이음부는 테이프로 접착하였는가？
10. 콘크리트 벽체와 접하는 부위는 긴결 철물(6단)을 설치하여 균열방지 대책을 강구하였는가？
11. 치장줄눈의 상태는 양호한가?
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	조적 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	석공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료의 보관상태, 보관방법은 양호한가？
2. 바탕의 결함을 조사하고 그 보수 및 청소는 완료 되었나？(골조마감상태, 청소상태, 골조치수 등)
3. 앵커 또는 당김 철물의 재질은 황동이나 스텐레스제로 하였는가？
4. 앵커 당긴 철물의 설치위치, 간격 및 부설정도를 확인 보정 하였는가？
5. 석재의 선과 면의 허용오차는 1㎜ 이내인가？
6. 석재와 실링재와 적부를 검토 하였는가？
7. 석재 뒷면의 몰탈 충진은 양호한가？(충분히 충진)
8. 줄눈의 접합부분이 정확하며, 줄눈시공이 양호한가？
9. 보양 방법과 기간, 안전대책 수립은 되었는가？
10. 돌 붙임개소 주변의 배관용접, 도장 등의 공사가 완료되어있는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

창호 및 금속공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	창호 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	AL창틀 설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료의 보관 상태는 양호한가？
2. 콘크리트 개구부의 치수와 앵커의 위치는 시공도와 동일한가？
3. 끼워진 틀의 수평, 수직선 맞춤상태는 양호한가？					(오차 2㎜ 이내)
4. 앵커 간격은 모서리 150㎜, 중앙 500㎜내외로 설치, 틀 폭이 클 경우(폭150㎜이상)는 이중으로 설치
5. 샷시 창호의 훼손방지를 위한 보양은 하였는가？
6. 틀 주위의 몰탈 충진은 틈이 없이 밀실하게 충진 되었는가？
7. 현장용접 부위 등 녹막이 칠의 누락부분은 없는가？
8. 틀 주위의 코킹은 충분하며 미려한가？
9. 유리 끼운 후 개폐상태는 양호한가？
10. 창호철물은 설계도서 및 모델하우스와 일치하는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	창호 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	철제문틀 설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료의 보관 상태는 양호한가？
2. 콘크리트 개구부의 치수와 앵커의 위치는 시공도와 동일한가？
3. 끼워진 틀의 수평, 수직선 맞춤상태는 양호한가？					(오차 2㎜ 이내)
4. 앵커 간격은 모서리 150㎜, 중앙 500㎜내외로 설치, 틀 폭이 클 경우(폭150㎜이상)는 이중으로 설치
5. 샷시 창호의 훼손방지를 위한 보양은 하였는가？
6. 틀 주위의 몰탈 충진은 틈이 없이 밀실하게 충진 되었는가？
7. 현장용접 부위 등 녹막이 칠의 누락부분은 없는가？
8. 틀 주위의 코킹은 충분하며 미려한가？
9. 유리 끼운 후 개폐상태는 양호한가？
10. 창호철물은 설계도서 및 모델하우스와 일치하는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	창호 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	목재문틀 설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 목재 함수율 및 외부검사에 합격한 제품인가？
2. 규격은 승인된 상세도와 일치하는가？
3. 설치위치, 수평, 수직은 정확한가？(허용오차2㎜)
4. 앵커, 긴결 철물은 상세도면에 명시된 규격과 방법대로 견고하게 설치하였는가？
5. 설치 후 변형, 수직, 수평에 대한 최종검사를 실시하였는가？
6. 틀 주위 사춤은 몰탈 또는 발포 우레아 폼으로 밀실하게 충진 하였는가？
7. 설치 완료 후 후속공정으로 인한 파손, 변형, 오손이 없도록 보양, 보호 조치는 적절한가？
8. 창호 철물은 설계도서 및 모델하우스와 일치하는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자			20 년 월 일
공 종	창호 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	AL창문 설치				도 면 번 호
검 사 항 목						검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
							시 공 자				감 리 자
							1차		2차		1차	2차
1. 재료의 보관 상태는 양호한가？
2. 콘크리트 개구부의 치수와 앵커의 위치는 시공도와 동일한가？
3. 끼워진 틀의 수평, 수직선 맞춤상태는 양호한가？						(오차2㎜이내)
4. 앵커 간격은 모서리 150㎜, 중앙 500㎜내외로 설치, 틀 폭이 클 경우(폭150㎜이상)는 이중으로 설치
5. 샷시 창호의 훼손방지를 위한 보양은 하였는가？
6. 틀 주위의 몰탈 충진은 틈이 없이 밀실하게 충진 되었는가？
7. 현장용접 부위 등 녹막이 칠의 누락부분은 없는가？
8. 틀 주위의 코킹은 충분하며 미려한가？
9. 유리 끼운 후 개폐상태는 양호한가？
10. 창호철물은 설계도서 및 모델하우스와 일치하는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측		성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측		성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	창호 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	창호 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료의 보관 상태는 적절한가？
2. 제작상태는 양호한가？
3. 시공된 위치 상태는 양호한가？
4. 보양상태는 양호한가？
5. 유리를 끼운 후 개폐상태 수직, 수평, 휨 발생여부를 재확인하여 고정 하였는가？					오차 3㎜ 이내
6. 고정철물은 모서리150㎜, 중앙500㎜,내외로 설치, 틀 폭이 클 경우(폭150㎜이상)는 이중으로 설치
7. 틀 주위의 몰탈 충진은 틈이 없이 밀실하게 충진 되었는가？					우레탄 폼 충진
8. 틀 주위의 코킹은 충분히 되었으며 미려한가？
9. 물 흘림구멍은 1.5m이하 시 2개소이상, 1.5m초과 시 3개소이상 실시여부 및 코킹시공 후 물구멍 확인은?
10. 설치 완료 후 후속공정으로 인한 파손, 변형, 오손이 없도록 보양, 보호 조치는 하였는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	창호 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	유리 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 유리면은 고르고 변형, 얼룩, 기포 등이 없는가？
2. 유리와 창호 홈과의 여유 치는 적절한가？
3. 유리 끼우기 부분은 청소상태가 양호하며 돌기물은 없는가？
4. 끼워진 유리의 경우 유동성 없이 잘 밀착 되었는가？
5. 설치 후 보양, 보호는 적절한가？
6. 코킹은 미려하게 되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	창호 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	코킹 공사(외부창틀 둘래)				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 가연성 도료는 위험물 보관소에 적절하게 보관하고 있는가？
2. 바탕의 불순물은 제거하였는가？
3. 바탕 건조상태는 충분한가？
4. 백업재의 시공상태는 양호한가？
5. 문틀 및 벽면에 테이프로 보양하였는가？
6. 코킹의 너비 및 두께는 적합하게 시공되는가？
7. 코킹의 표면상태는 양호한가?
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	금속 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	잡 철물 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 제품의 보관 상태는 적절한가?
2. 설치용 앵커, 철근 등의 매설상태가 확실히 되었는가?
3. 제품의 운반설치 및 보양기간에 표면처리가 손상되는 곳은 없는가?
4. 콘크리트, 몰탈 등에 매설되는 장소의 방청은 충분한가?
5. 물기가 있는 곳의 녹 방지 처리는 적절한가?
6. 용접. 절곡, 갈기 등을 실시한 장소의 녹 방지 처리는 적절한가?
7. 논슬립의 재질, 형상, 치수는 규정대로이며 접착의 경우 몰탈을 평활하게 마감했나?
8. 바닥줄눈 철물은 휘거나 비틀림이 없고 재질, 형상, 치수는 적절한가?
9. 철재 계단의 설치상태는 적절하고, 견고하게 되어있는가?
10. 공작 제작철물은 SLAG등 불순물을 완전히 제거 후 녹막이 칠을 하였는가?
11. 각종 핸드래일은 바탕 구조체에 지시대로 설치하였으며 흔들림은 없는가?
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	금속 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	발코니 난간 설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 설치용 세트앵커, 철근 매입 정도가 확실히 고정 되었는가?
2. 제품의 운반설치 및 보양기관에 표면처리 부분이 손상되는 곳이 없도록 하고 있는가?
3. 발코니 난관과 발코니 턱 및 콘크리트 양측면의 이격거리가 설계치수 이내인가 여부?
4. 난간 가용접시 수평-수직은 정확한가?
5. 난간설치 후 높이확인 및 흔들림이 없는가?
6. 난간설치 후 상부 횡주관은 마대 또는 스티로폼 보온통으로 보양하고 낙하물에 의한 손상에 방치할 수 있도록 되어있는가?
7. 난간지지대 고정부위 SUS-CAP(RING)은 코킹재로 고정이 되었는가?
8. 난간대의 이음 및 용접부위의 마감처리는 양호하게 되었는가?
9. 난간대 높이는 바닥 마감 면으로부터 도면과 일치하게 시공되었는가?
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

방수공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	방수공사				위치 및 부위
세 부 공 종	탈우레탄 도막방수 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 방수 할 바탕면의 상태는 양호한가？ (갈라짐, 돌기물, 들뜸, 작은 구멍, 기름때, 건조 등)
2. 시공시의 기온은 규정온도 범위이내인가？
3. 도막제에 적합한 프라이머를 선정하였는가？					P-100
4. 프라이머의 도포량은 적정하며 균일하게 도포 되었는가？					0.2~0.3kg/m2
5. 겹쳐 바르기 또는 이어 바르기 폭은 100㎜이상으로 하였는가？
6. 도막제는 고르게 도포 하였는가？
7. 도막제에 맞는 정벌재를 도포 하였는가？
8. 드레인, 귀, 구석, 관통파이프의 둘레에 보강 코크스를 도포 하였는가？
9. 담수시험(누수)은 실시하였는가？ (5cm 높이 급수 후 24시간 누수가 없을 것)
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	방수 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	시트방수 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 방수 할 바탕면의 상태는 양호한가？(갈라짐, 돌기물, 들뜸, 작은 구멍, 기름때, 건조 등)
2. 방수 수직면 하부의 면접기 상태는 양호한가？
3. 바탕면의 물 구배는 물고임이나 역구배가 없는가？
4. 동절기에 2℃이하에서는 시공을 중지하고 있는가？
5. 아스팔트 계 프라이머는 24시간이상, 합성수지계 프라이머는 15분 이상 건조 하였는가?
6. Sheet의 접착방향은 물 구배와 직각으로 아래서부터 위로 붙여 시공하는가？
7. Sheet의 겹침 폭은 100㎜ 이상인가？
8. 접착 후의 상태는 기포, 주름 등은 없는가？
9. Sheet접착 후 Roller등으로 압착하고 있는가？
10. 담수시험(누수)은 실시하였는가？(5㎝높이 담수 후 24시간 누수가 없을 것)
11. 보호층에 대한 마감은 잘되어있는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	방수 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	액체 방수(1차)				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 바탕면 청소 및 지정구배로 마무리 되었는가？
2. 각종 매립물 관통파이프의 위치 드레인등은 소정의 위치에 설치되었으며 주위의 마무리공사를 포함한 공정은 충분히 검토 되었는가？
3. 바탕면 콘크리트는 완전히 건조 되었는가？
4. 모서리 귀 부분은 평활하게 시공 되었는가？
5. 콘크리트 이음부분의 처리는 시공도면대로 정확하게 시공 되었는가？
6. 방수층에 손상을 주지 않도록 보양하였는가？
7. 차수별(1차,2차) 세부공정은 규정대로 실시하였는가?
8. 담수 테스트는 필히 실시하며, 우천시 누수 유무를 점검 하였는가？
9. 방수 턱의 높이는 각 부위별로 충분히 시공하였는가?
10. 방수층 시공 후 일사, 한냉 등으로부터 보양재(비닐, 거적 등)를 설치하였는가？
11. 옥상 방수 경량 콘크리트 타설 시 신축줄눈을 설치하였는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	방수 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	액체 방수(2차)				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 바탕면 청소 및 지정구배로 마무리 되었는가？
2. 각종 매립물 관통파이프의 위치 드레인등은 소정의 위치에 설치되었으며 주위의 마무리공사를 포함한 공정은 충분히 검토 되었는가？
3. 바탕면 콘크리트는 완전히 건조 되었는가？
4. 모서리 귀 부분은 양호하게 시공 되었는가？
5. 콘크리트 이음부분의 처리는 시공도면대로 정확하게 시공 되었는가？
6. 차수별(1차,2차) 세부공정은 규정대로 실시하였는가?
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

타일공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	타일 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	바닥 및 벽타일				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 바탕의 결함조사 및 그 보수는 하였으며 바탕의 표면 정밀도는 10㎜ 이내인가？
2. 외기온도 2℃이하일 때 작업장 내 10℃이상 되도록 보양조치 하였는가？
3. 몰탈 배합비는 적절하며 혼화제 사용시 적합성 등을 확인 하였는가？
4. 붙임면적에 따라 기준타일 나누기는 하였는가？
5. 줄눈 및 평활도는 유지하였는가？
6. 몰탈 비빔은 건비빔 3시간, 물 반죽 후 1시간이내에 사용 하였는가 ？
7. 벽타일과 바닥타일과의 줄눈은 일치하였는가？
8. 줄눈 몰탈 충진은 타일 붙인 후 24시간이상 경과 후에 실시하였는가？
9. 타일 붙임 면의 수직, 수평 정밀도는 2㎜/3m이내 인가？
10. 개구부 주변의 타일 마감공사는 적절한 조치를 하였는가？
11. 붙임 후 3일간은 충격, 진동, 직사광선 등으로부터 보호될 수 있도록 보양은 되었는가？
12. 바닥타일 시공 후 물 빠짐 구배는 잘 되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

수장공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	금속 및 수장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	경량철골 천정틀 및 아미텍스 붙이기				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 선행공정은 완료되었고 검사되었나？
2. 바탕처리(합판잔재, 균열부 누수 등)는 되었는가？
3. 자재는 검수, 승인자재인가？
4. 인서트 설치간격은 적합한가？
5. 천정면의 수평 및 평활도는 적합한가？
6. 턱짐 및 변색은 없는가？
7. 몰딩 설치는 적합하며 벽선과의 상태확인 ？
8. 안전은 고려되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	내장목공 및 수장공사				위치 및 부위
세 부 공 종	목조천정틀, 이중천정판, 몰딩설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 천정의 결함부위는 없는가？
2. 최상층 단열재 손상부위는 없는가？
3. 천정높이는 도면에 적합한가？
4. 반자틀 설치 시 각재의 간격은 적합한가？
5. 설비기구 부착부에 대한 보강처리는 하였는가？
6. 수평 및 평활도는 적합 한가？
7. 천정판의 상태는 양호한가？
8. 수장재 보이는 면의 못 박기상태는 양호한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	내장목공 및 수장공사				위치 및 부위
세 부 공 종	천정틀, 석고보드, 커텐박스 설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 천정의 결함부위는 보수 되었는가？
2. 결로 방지 단열재 손상부위는 없는가？
3. 천정높이는 도면에 적합한가？
4. 반자틀 설치 시 각재의 간격은 적합한가？
5. 설비기구 부착부에 대한 보강처리는 하였는가？
6. 커텐 박스 및 평활도는 적합한가？
7. 턱짐 및 보드 파손은 없는가？
8. 수장재 보이는 면의 못 박기상태는 양호한가？
9. 수평 및 평활도는 적합 한가？
10.청소 및 잔재 처리는 적합한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	수장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	경량칸막이				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 자재는 승인, 검수되었는가？
2. 목조 FRAME재 규격은 적정한가？
3. 판재 부착면의 평활도는 적정한가？
4. 판재는 틈새 없이 정밀시공 되었는가？
5. 잔재 정리는 되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	수장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	플라스틱재 바닥 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1, 재료는 승인, 검수되었는가?
2. 바탕처리(균열, 오염, 이물질 등)는 잘되었는가？
3. 구배 몰탈은 평활하고 청결한가？
4. 나누기 도는 작성 되었는가？
5. 바닥의 건조도는 적합한가？
6. 프라이머 바름은 적정량인가？
7. 접착은 밀실하게 되었는가？
8. 시공시 적정한 온도는 유지되는가？
9. 들뜸 부위는 없는가？
10. 코너부 등의 처리는 정밀한가？
11. 보양기간은 적정한가？
12. 청소 및 기 시공부분 오염예방은 적합한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	수장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	장판 시공				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 바탕처리(균열보수, 돌출부, 건조 등)는 적절한가？
2. 굽도리 부위는 평활하게 면 처리되었나？
3. 설비 수압시험은 완료하였나？
4. 마감재의 사양서에 의한 시공 상태여부
5. 이음부위의 들뜸 또는 벌어짐이 없도록 밀실하게 시공되었나？
6. 걸레받이 부위 접합 및 마무리 상태는 잘되었는가？
7. 바닥 깔기 후 보양상태는 적절한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	수장공사				위치 및 부위
세 부 공 종	온돌마루 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료는 모델하우스 선정재료와 동질인가？
2. 자재는 검수, 승인되었는가？
3. 바탕처리 상태는 양호한가？
4. 바닥의 수평 평활도는 적합한가？
5. 마루판 이음부의 밀착은 적정한가？
6. 굽도리는 벽체와의 밀착 도는？					틈의 유무
7. 마루판과 굽도리 밀착도는 ?					틈의 유무
8. 보양은 적절하게 시행 되었나？
9. 청소 및 잔재처리는 적합한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	수장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	마루 널 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료는 모델하우스 선정재료와 동질인가？
2. 자재는 검수, 승인되었는가？
3. 나누기 도는 작성 되었는가？(문틀부, 코너부)
4. 바탕처리 상태는 양호한가？
5. 건조 상태는 양호한가？
6. 바닥의 수평 평활도는 적합한가？
7. 시공 시 마루판 간의 접착, 밀착은 적정한가？
8. 걸레받이 시공 시 벽체와의 수평 밀착 도는？
9. 문틀부, 코너부, 돌출부에 대한 시공 정밀도는
10.마루판과 걸레받이 밀착도 및 보안방안
11.보양은 적절하게 시행 되었나？
12.청소 및 잔재처리는 적합 한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	수장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	도배 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 바탕처리(건조, 돌출부 정리, 방청 처리, 곰팡이 예방 등)는 적합한가？
2. 지정된 초배지를 사용하고 있나？
3. 연결 부위 봉투 바름 실시여부
4. 터짐 및 결손부위 확인 여부
5. 몰딩에 올려 태워 시공되었나？
6. 정벌바름 후 천정 처짐 재확인하였는가？
7. 몰딩에 묻힌 풀은 청소되었나？
8. 구석부분의 시공 상태는 양호한가？
9. 물에 젖은 석고보드는 교체되었나？
10. 코너 및 손 스침 부위의 보양상태는 적절한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	수장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	벽체 합지 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 청소, 잔재처리는 적정한가？
2. 단열 취약부분(코너부분, 문틀주위 등)에 대한 시공도는 접수 되었는가？
3. 단열재 계획서는 접수, 승인 되었는가？
4. 바닥, 천정마감과 단열재, 수직높이는 고려되고 Cold Bride예방은 고려되었는가？
5. 단열재 이음부는 테이프로 접착하였는가？
6. 접착제 바름 간격은 적정한가？					30cm*30cm
7. 석고보드는 평활하고 턱짐 등은 없는가？
8. 곰팡이 및 방습조치 오염물질 등은 제거 되었는가？
9. 파손 및 손상 보양대책은 강구 되었는가？
10. 석고보드와 방바닥 미장이 맞 닫는 부위의 석고판 하부 마무리에는 발수제 처리를 하였는가？
11. 석고보드 하부가 손상되지 않도록 비닐로 보양 되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

단열공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	단열 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	드라이비트 토탈 시스템				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 자재는 승인, 검수되었는가？
2. 단열재 규격은 적정한가？
3. 단열재 부착면의 평활도는 적정한가？
4. 단열재는 틈새 없이 정밀시공 되었는가？
5. 메쉬의 부착 순서 및 부착방법은 적정한가？
6. 마감재 바름 방법은 적정한가？
7. 잔재 정리는 되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	단열 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	단열재(esscoat) 뿜칠공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료는 승인, 검수되었는가？
2. 배합계획 및 도포계획은 접수, 승인되었나？
3. 기 시공물 보양은 되었는가？
4. 청소 및 바탕처리는 양호한가？
5. 뿜칠 두께는 적절한가？					10mm
6. 뿜칠 단계별 두께는 적정한가？
7. 오손에 대한 조치(인적, 시공물, 작업환경)는 되었나?
8. 잔재처리는 계획 되었는가？
9. 보양 및 정리는 적합한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	단열 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	단열재(암면50mm) 뿜칠공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료는 승인, 검수되었는가？
2. 배합계획 및 도포계획은 접수, 승인되었나？
3. 기 시공물 보양은 되었는가？
4. 청소 및 바탕처리는 양호한가？
5. 뿜칠 두께는 적절한가？					50mm
6. 뿜칠 단계별 두께는 적정한가？
7. 오손에 대한 조치(인적, 시공물, 작업환경)는 되었나?
8. 잔재처리는 계획 되었는가？
9. 보양 및 정리는 적합한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

미장공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	미장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	기포 콘크리트 타설				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
가) 사전 점검 항목						-	-			-		-
1. 바닥 청소 및 요철부 처리 후 단열재를 설치하였는가？
2. 단열재를 설치상태는 양호한가？ (평활도, 이음부 태이핑처리상태 등)
3. 래벨 먹은 표시되었고 마감을 고려한 천정높이를 확인 하였는가?
4. 취약부에 대한 보강은 되었는가？
5. 페이스트 유출에 대한 보강은 되었는가？
6. 양생계획은 수립되고 출입통제는 실시되는가？
나) 타설시 점검 항목						-	-			-		-
1. 타설 두께는 적합한가？
2. 시공부위에 대한 오염방지 및 보양은 되었는가？
3. 타설후 표면래벨이 먹선과 일치하는가?
4. 청소 및 벽체에 묻은 몰탈은 제거 되었는가？
5. 타설이 끝난 부위의 출입금지 조치는 되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	미장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	내벽몰탈 바르기				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 바탕처리는 되었는가？ (먼지, 이물질, 오염물질, 접착 확보)
2. 결함부 보수, 보강(균열, 폼타이 구멍, 두판 등)상태는？
3. 골재는 유해량 및 불순물은 없는가？
4. 바탕면 방치 기일은 준수 하였나？ (Con'C 30일, 조적14일)
5. 바름 두께는 적정하고 방치 기일은 적정 한가？
6. 창틀, 문틀 등의 고임 재는 제거되었나？
7. Box등 설비기구부에 대한 면은 미장두께가 확보 되었는가？
8. 이질재와 접합부에대한 보강 및 줄눈설치는 되었는가？
9. 평활도는 적정 한가？
10. 얼룩자국, 공기층, 들뜸, 흙손 자욱 등은 제거 되었는가？
11. 혹서기, 혹한기, 시공은 적절한 계획 하에 시행 되었는가？
12. 잔재처리 및 청소는 적절한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	미장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	온돌마루 미장				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 바탕 청소는 깨끗이 되었는가？
2. 석고보드 하부 발수처리는 하였는가？
3. 벽면 마감 기준 먹선 표시는 되었는가？
4. 문틀 오염방지 조치는 하였는가？
5. 시공 후 출입금지조치 및 보양계힉은 수립되었는가?
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	미장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	인조석 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료에 대한 검수는 되었는가？
2. 줄눈 나누기 및 시공계획서는 승인되었는가？
3. 바탕정리는 되었고, 결함부에 대한 보수는？
4. 마감을 고려한 먹놓기, 줄눈대 시공, 논슬립 설치는 적절한가？
5. 바탕과의 접착성은 확보된 바름 재료, 도포인가？
6. 시공 중 출입통제 계획수립은 되었는가？
7. 잔재 처리방안은 수립 실행되었는가？
8. E/V입구, 출입구주위 구배는 확보 되었는가？
9. 보양 및 청소는 적정한가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

지붕공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	지붕 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	아스팔트 싱글 설치				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 재료는 승인, 검수 되었는가？
2. 바탕면 처리(균열누수 및 결함부, 이물질제거 등)는 적절한가？
3. 바탕면의 평활도 및 구배는 적합한가？
4. 싱글의 형태에 관계없이 장당 4개 이상의 못을 사용하고 있는가？
5. 좌우 나누기(먹놓기)는 시행 되었는가？
6. 고정 못 설치 간격은 적정한가？
7. 후레싱 설치는 적정한가？
8. 겹침 길이는 적정한가？
9. 용마루 시공에 대한 적정성
10. 안전조치는 되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

도장공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	도장 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	도장 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 가연성 도료는 위험물 보관소에 적절하게 보관하고 있는가？
2. 바탕의 오염, 부착물제거, 유류제거, 녹 떨기 등은 하였는가？
3. 작업장의 조명 및 환기조절은 적절한가？
4. 바탕 건조기간은 충분한가？
5. 소재 표면의 퍼티 바름 및 퍼티 시공 상태를 점검 하였는가？
6. 보드 류 못질 시 못 머리 방청처리를 하였나？
7. 도막의 부풀음, 터짐, 박리, 녹 흐름, 얼룩, 색상 차이 등이 없도록 하고 있는가？
8. 시공의 기온이 5℃이하, 습도가 80％이상의 경우 작업을 중단하고 있는가？
9. 도장 순서 및 횟수는 준수 하고 있는가？
10. 문틀 및 바닥에 적절한 보양을 하고 있는가？
11. 뿜칠 시공 시 거리를 30㎝정도 두어 평행 이동하며 시공하는가？
12. 뿜칠너비의 1/3이 겹치게 시공되는가？
13. 에어스프레이의 경우 1초에 30㎝정도의 운행속도를 유지하는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)

조경공사

검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE No.					검 측 일 자				20 년 월 일
공 종	조경 공사				위치 및 부위
세 부 공 종	조경 공사				도 면 번 호
검 사 항 목					검사 기준 (시방/도면)	검 사 결 과							조치 사항
						시 공 자				감 리 자
						1차	2차			1차		2차
1. 소정의 높이까지 흙을 쌓아올려 충분히 다짐을 하고 정리 되었는가？
2. 조경 식재를 할 수 있도록 구획정리는 되었는가？
3. 강우시 물고임이 생기지 않도록 하고 적정한 구배를 유지 하는가？
4. 토사붕괴 요소는 제거 되었는가？
5. 30％ 이상의 경사면에 잔디를 붙일 때는 떼 장에 떼 꽂이를 꽂아서 잔디가 움직이지 않도록 시공되었는가？
6. 설계도서에 명시된 수목이 식재 되었는가？
7. 식재완료 후 뗏장, 돌, 부스러기 기타 쓰레기 등을 제거하고 정리 하였는가？
8. 식재시 수목이 움직이지 않도록 지주목을 견고하게 설치하였는가？
9. 식재 후 물주기 및 보양시설은 되었는가？
시공자 점 검		성명		(인)	감리원 검 측			성명						(인)
시공자 재점검		성명		(인)	감리원 재검측			성명						(인)